**Ведомость № \_\_\_**

**оценки состояния защитного сооружения гражданской обороны,**

**при проведении смотра-конкурса на лучшее ЗС ГО**

**Невского района Санкт-Петербурга**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. г. Санкт-Петербург**

Комиссия в составе: председателя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Членов комиссии:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

проверила содержание и использование защитного сооружения гражданской обороны (далее - ЗС ГО), представленного на смотр-конкурс.

Наименование ЗС ГО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

место расположения (адрес, координаты): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

форма собственности: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

инвентарный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

проектная вместимость: \_\_\_\_\_\_\_\_ человек,

наименование организации, на балансе которой находится ЗС ГО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Проверкой установлено:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Основные недостатки,****снижающие готовность защитных сооружений ГО**  | **Количество баллов снижающих оценку состояния ЗС ГО**  | **Количество полученных при проверке баллов**  |
| *При оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств* |
| 1. | Герметичность убежища не обеспечена, величина эксплуатационного подпора меньше, чем предусмотрено проектом (в этом случае остальные показатели не оцениваются, убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей) | убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей |  |
| 2. | В защитных конструкциях (стенах, перекрытии) имеются проёмы, не предусмотренные проектом | 500 |  |
| 3. | Неисправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни (перекос полотна, неисправность затворов), нет уплотнительной резины.  | 10(за каждую дверь, ставень) |  |
| 4. | Неисправны противовзрывные устройства, а именно малогабаритные защитные секции (далее-МЗС), унифицированные секции (далее-УЗС), клапан избыточного давления (далее - КИД), установлены не герметично, сопряжённые детали не смазаны | 10(за каждое устройство) |  |
| 5. | Гермоклапаны (далее-ГК) неисправны, закрываются с применением инструмента | 20(за каждый клапан) |  |
| 6. | Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях и др. | 5(за каждое наимен.) |  |
| 7. | Помещения убежища влажные, имеются протечки. | 30 |  |
| 8. | Планово-предупредительный ремонт сооружения и /или техническое обслуживание не проводятся  | 50 |  |
| *Примечание:* При наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в количестве 50 (с приложением фотографий, подтверждающих наличие указанного элемента) |
| *При оценке состояния инженерно-технического обслуживания* |
| 9. | Срок эксплуатации фильтров-поглотителей истёк (свыше 20 лет) | 60(за каждый комплект) |  |
| 10. | Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил эксплуатации | 30 |  |
| 11. | Отсутствуют отдельные виды оборудования, предусмотренные проектом | 60(за каждый агрегат) |  |
| 12. | Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска не соответствует установленному цвету | 15 |  |
| 13. | Ёмкости запасов воды имеют нарушение теплоизоляции | 10 |  |
| 14. | Не исправны унитаз, раковина, писсуар, запорная арматура | 20(за каждый прибор) |  |
| 15. | Оборудование, предназначенное для обеспечения жизнеобеспечения в автономном режиме, находится в несправном состоянии. | 200 |  |
| *Примечание:* Наличие оборудования, предназначенного для обеспечения жизнеобеспечения убежища в автономном режиме, обязательно (согласно проектной документации) |
| 16. | Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный огнетушитель, ящик с песком, передвижная углекислотная установка) | 20(за каждое наименование) |  |
| 17. | В сооружении отсутствуют измерительные приборы (тягонапоромер, психрометр, термометр и др.) | 10(за каждый прибор) |  |
| 18. | В сооружении отсутствуют телефонная связь с пунктом управления | 50 |  |
| *При оценке технической и эксплуатационной документации* |
| 19. | В защитном сооружении отсутствуют: |  |  |
| 20. | График приведения защитного сооружения в готовность | 50 |  |
| 21. | Паспорт защитного сооружения | 20 |  |
| 22. | Журнал содержания и табель оснащения защитного сооружения | 10 |  |
| 23. | Журнал проверки состояния защитного сооружения | 10 |  |
| 24. | Правила поведения укрываемых | 10 |  |
| 25. | План внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств | 10(по каждой из сетей) |  |
| 26. | План защитного сооружения с указанием оборудования для сидения, лежания и путей эвакуации | 10 |  |
| 27. | Инструкции постам по эксплуатации фильтровентиляционного и другого оборудования | 10по каждой из систем |  |
| *При оценке готовности личного состава формирований по обслуживанию ЗС* |
| 28. | Формирования по обслуживанию защитных сооружений созданы с нарушением требований Правил | 100 |  |
| 29. | Личный состав недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению защитного сооружения в готовность к приёму укрываемых | 150 |  |
| 30. | Группы (звенья) по обслуживанию защитного сооружения не в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты, РХР, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно нормам, установленным Правилами | 100 |  |
| *По оценке готовности к заполнению защитного сооружения укрываемыми* |
| 31. | Подходы к защитному сооружению не расчищены, входы загромождены | 100 |  |
| 32. | Ключи хранятся с нарушением установленного порядка. На дверях убежища нет надписей с указанием мест хранения ключей | 300 |  |
| *При оценке эффективности использования защитного сооружения для нужд народного хозяйства и обслуживания населения* |
| 33. | Защитное сооружение не используется в соответствии с проектным назначением в народнохозяйственных целях. | 50 |  |
| 34. | Не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения (материальные ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы для сидения и лежания укрываемых, отсутствуют средства механизации для освобождения помещений и др.) | 100 |  |
| *В случае равного количества баллов предпочтение отдается ЗС ГО, получившим большее количество баллов при оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств.* |

(Максимальное количество баллов - **3000**)

Состояние защитного сооружения оценено в \_\_\_\_\_\_баллов

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Члены комиссии : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_